**重庆市綦江区声环境质量季报**

**(2024年第二季度)**

2024年第二季度手工监测功能区噪声5个点位。其中，1类功能区点位1个，2类功能区点位2个，4a类功能区点位2个。监测结果显示，功能区昼间、夜间平均等效声级分别为54.2分贝、46.9分贝，声环境质量达标；其中，1类功能区昼间、夜间等效声级分别为49.2分贝、40.8分贝，2类功能区昼间、夜间平均等效声级分别为52.7分贝、45.8分贝，4类功能区昼间、夜间平均等效声级分别为58.2分贝、51.2分贝。第二季度手工监测功能区噪声点次达标率为95%，其中昼间点次达标率100%，夜间点次达标率86.7%。